

Общество с ограниченной ответственностью «ПрофКонтроль»

***СМЕТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ***

по ДОГОВОРУ

№ 16/18/ПС от 06.02.2018г.

по

по объекту:

Благоустройство общественной территории

в г.п. Янино-1,ул. Военный городок, за зданием амбулатории к дому  
№ 65, МО «Заневское городское поселение»

Реестр  
по ДОГОВОРУ  
№ 16/18/ПС от 06.02.2018г.

1. Благоустройство общественной территории в г.п. Янино-1, ул. Военный городок, за зданием амбулатории к дому № 65, МО «Заневское городское поселение»,

1.1 .Дефектная ведомость работ - 4 листа, 1 экз;

1. Локальная смета на выполнение работ -12 листов, 1 экз;
2. Дизайн-проект благоустройства -16листов, 1 экз;
3. Паспорг благоустройства общественной территории -10 листов, 1 экз;
4. Схема благоустройства -1 лист, 1 экз;
5. Письмо о запросе информации а расстоянии перевозки строительного мусора (Исх.№ 36 от 13.02.2018г.) - 1 лист, 1 экз;
6. Письмо запрос информации по выбору МАФ, детского игрового оборудования, спортивного оборудования (Исх. № 38 от 13.02.2018) - 1 лист, 1 экз;
7. Письмо запрос информации по электротехническим работам (исх. № 37 от1 3.02.2018г.) -1ЛИСТ, 1экз;

1 .^Коммерческие предложения от АО «КСИЛ» по МАФ, спортивному оборудованию - 7 листов, 1 экз;

1.10. Письмо Заказчика № 241/02-06 от 30.03.2018г. о расстоянии перевозки строительного

мусора- 1лист, 1экз;

СОГЛАСОВАНО

УТВЕРЖДАЮ



**ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ**

Благоустройство общественной территории в г.п. Янино-1 ,ул. Военный городок, за зданием амбулатории к дому № 65, МО «Заневское городское  
поселение»

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № пп | Наименование | Ед. изм. | Кол. |
| Раздел 1. Подготовительные работы | | | |
| 1 | Демонтаж газонного металлического ограждения с сохранением конструкции (шаг столбов 2 м, высотой 50 см) | м | 67,00 |
| 2 | Снос хозяйственных деревянных построек, методом обрушения с вывозом строительного мусора | м2 | 576,00 |
| 3 | Валка деревьев с применением автогидроподъемника без корчевки пня мягколиственных, твердолиственных (кроме породы тополь) при диаметре ствола: 15 см - Осина, 10 см - Береза | 1 м3 дерева | 8,32 |
| 4 | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: дров | 1 тгруза | 4,70 |
| 5 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью Ют, работающих вне карьера, на расстояние: до 25 км I класс груза | 1 т груза | 4,70 |
| 6 | Корчевка пней в грунтах естественного залегания корчевателями-собирателями на тракторе мощностью 79 кВт (108 л.с.) с перемещением пней до 5 м, диаметр пней: до 24 см | 100 пней | 0,24 |
| 7 | Обивка земли с выкорчеванных пней корчевателями-собирателями на тракторе мощностью 79 кВт (108 л.с.), диаметр пней: до 24 см | 100 пней | 0,24 |
| 8 | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: дров | 1 т груза | 0,02 |
| 9 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 25 км I класс груза | 1 т груза | 0,02 |
| 10 | Корчевка кустарника и мелколесья в грунтах естественного залегания корчевателями- собирателями на тракторе мощностью: 79 кВт (108 л.с.), кустарник и мелколесье средние | 1 га | 0,03 |
| 11 | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: дров | 1 т груза | 0,78 |
| 12 | Перевозка грузов автомобилями-самоевалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 25 км I класс груза | 1 т груза | 0,78 |
| 13 | Планировка площадей: механизированным способом, группа грунтов 1 | м2 | 850,00 |

Раздел 2. Пешеходные дорожки

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 14 | Разработка грунта в траншеях экскаватором «обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,5 (0,5- 0,63) м3, группа грунтов: 1 | м3 | 46,29 |
| 15 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью Ют, работающих вне карьера, на расстояние: до 25 км I класс груза | 1 т груза | 55,55 |
| 16 | Устройство прослойки из нетканого синтетического материала (НСМ) в земляном полотне: сплошной | м2 | 107,64 |
| 17 | Полотно иглопробивное для дорожного строительства: «Дорнит-2» | м2 | 107,64 |
| 18 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка | м3 | 21,53 |
| 19 | Песок природный для строительных: работ мелкий | м3 | 24,00 |
| 20 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня | м3 | 14,50 |
| 21 | Щебень из природного камня для строительных работ марка: 1200, фракция 20-40 мм | м3 | 16,00 |
| 22 | Щебень из природного камня для строительных работ марка: 1200, фракция 10-20 мм | м3 | 2,00 |
| 23 | Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий | м | 137,00 |
| 24 | Камни бортовые: БР 100.20.8 /бетон В22,5 (М300), объем 0,016 м3/ (ГОСТ 6665-91) | шт. | 137,00 |
| 25 | Устройство покрытия из гранитного отсева толщ. 8 см) | м2 | 96,60 |
| 26 | Высевки гранитные, крошка гранитная (отсев) | м3 | 10,00 |
| Раздел 3. Велопарковки и площадка отдыха | | | |
| 27 | Разработка грунта в траншеях экскаватором «обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,5 (0,5- 0,63) м3, группа грунтов: 1 | м3 | 467,63 |
| 28 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью Ют, работающих вне карьера, на расстояние: до 25 км I класс груза | 1 т груза | 561,16 |
| 29 | Устройство прослойки из нетканого синтетического материала (НСМ) в земляном полотне: сплошной | м2 | 645,00 |
| 30 | Полотно иглопробивное для дорожного строительства: «Дорнит-2» | м2 | 645,00 |
| 31 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка | м3 | 322,50 |
| 32 | Песок природный для строительных: работ мелкий | м3 | 355,00 |
| 33 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня | м3 | 96,75 |
| 34 | Щебень из природного камня для строительных работ марка: 1200, фракция 20-40 мм | м3 | 110,00 |
| 35 | Щебень из природного камня для строительных работ марка: 1200, фракция 10-20 мм | м3 | 12,00 |
| 36 | Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий | м | 60,00 |
| 37 | Камни бортовые: БР 100.20.8 /бетон В22,5 (М300), объем 0,016 м3/(ГОСТ 6665-91) | шт. | 60,00 |
| 38 | Устройство подстилающего слоя из гранитного отсева толщ. 6 см) | м3 | 38,70 |
| 39 | Высевки гранитные, крошка гранитная (отсев) | м3 | 49,00 |
| 40 | Устройство покрытия из каучука толщ. 15 мм | м2 | 645,00 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 41 | Покрытие бесшовное пористое водопроницаемое для детских игровых площадок “Мастерфайбр" цветное в один цвет, толщиной 15 мм | м2 | 645,00 |
| 42 | Сетка стеклянная строительная СС-1 | м2 | 645,00 |
| 43 | Монтаж оборудования без механизмов на открытой площадке, масса оборудования: 0,05 т | 1 шт. | 5,00 |
| 44 | Стойка для парковки велосипед, оцинкованная | шт. | 5,00 |
| 45 | Монтаж оборудования без механизмов на открытой площадке, масса оборудования: 0,1 т | 1 шт. | 22,00 |
| 46 | Диван садово-парковый на ж/б ножках | шт. | 4,00 |
| 47 | Диван садово-парковый на ж/б ножках | шт. | 2,00 |
| 48 | Урна железобетонная | шт. | 6,00 |
| 49 | Вставка для урны 001111, 001112, 001311 | шт. | 6,00 |
| 50 | Ваза железобетонная | шт. | 4,00 |
| Раздел 4. Газонное ограждение | | | |
| 51 | Монтаж газонного ограждения металлического (ранее демонтироемое) | м | 67,00 |
| 52 | Детали закладные весом до 1 килограмма | т | 0,43 |
| 53 | Бетон тяжелый, класс: В15 (М200) | м3 | 2,73 |
| 54 | Устройство металлического газонного ограждений | м | 97,00 |
| 55 | Детали закладные весом до 1 килограмма | т | 0,62 |
| 56 | Бетон тяжелый, класс: В15 (М200) | м3 | 3,96 |
| 57 | Решетка ограждения '’Кронштадт'1, размеры 1230x880 мм (применит, секция газонная черная) | шт. | 49,00 |
| 58 | Стойки металлические для ограждений (СД-1, СД-2) из двутавра № 16 массой до 0,05 т | т | 0,78 |
| Раздел 5. Озеленение | | | |
| 59 | Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газона с внесением растительной земли слоем 15 см: механизированным способом | м2 | 496,00 |
| 60 | Посев газонов партерных, мавританских и обыкновенных вручную | м2 | 496,00 |
| 61 | Подготовка стандартных посадочных мест для деревьев и кустарников с круглым комом земли механизированным способом размером: 0,5x0,4 м с добавлением растительной земли до 50% | ям | 23,00 |
| 62 | Посадка деревьев и кустарников с комом земли размером: 0,5x0,5x0,4 м | деревьев или кустарников | 23,00 |
| 63 | Дуб черешчатый "Пендула", высота 1,5-2,0 м | шт. | 6,00 |
| 64 | Клен остролистный, высота 2,0-3,0 м | шт. | 2,00 |
| 65 | Клен остролистный, высота 1,5-2,0 м | шт. | 15,00 |
| 66 | Подготовка стандартных посадочных мест для однорядной живой изгороди механизированным способом: с добавлением растительной земли до 50% | м траншей | 110,00 |
| 67 | Посадка кустарников-саженцев в живую изгородь: однорядную и вьющихся растений | м живой изгороди | 110,00 |
| 68 | Спирея (разные виды), высота 1,25-1,5 м | шт. | 330,00 |
| Раздел 6. Воодоотведение | | | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 69 | Разработка грунта в траншеях экскаватором «обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,Э (0,5- 0,63) м3, группа грунтов: 1 | м3 | 137,20 |
| 70 | Устройство основания под трубопроводы: песчаного | м4 | 19,60 |
| 71 | Устройство прослойки из нетканого синтетического материала (НСМ) в земляном полотне: сплошной (применит.) | м2 | 274,40 |
| 72 | Нетканый геотекстиль: Дорнит 200 г/м2 | м2 | 274,40 |
| 73 | Укладка безнапорных трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром: 200 мм (применит, диаметром: 160 мм) | м | 196,00 |
| 74 | Трубы дренажные полиэтиленовые (ГТНД) гофрированные с геотекстилем диаметром: 160 мм | м | 198,00 |
| 75 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня (применит, на засыпку щебнем трубы) | м3 | 29,40 |
| 76 | Щебень из природного камня для строительных работ марка: 1200, фракция 20-40 мм | м3 | 37,00 |
| 77 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1 | м3 | 80,60 |
| 78 | Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов канализации диаметр^: 100 мм | 1 врезка | 1,00 |

Составил инженер-технадзора

Виноградова Л. В.

Гранд-Смета (вер.8.0)

СОГЛАСОВАНО:

 2018 г. " " 2018г.

**УТВЕРЖДАЮ:**

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №

(локальная смета)

на Благоустройство общественной территории в г.п. Янино-1 ,ул. Военный городок, за зданием амбулатории к дому Ns 65, МО «Заневское городское поселение» *(наименование работ и затрат, наименование объекта)*

Основание: дефектная ведомость

Сметная стоимость 5567,069 тыс. руб.

строительных работ 4282.653 тыс. руб.

монтажных работ 435,202 тыс. руб.

Средства на оплату труда \_551,016 тыс. руб.

Сметная трудоемкость 3098,32 чел.час

Составлена в ТСНБ-ЛО-2001 в редакции 2014 г., с пересчетом в текущий уровень цен на Декабрь 2017 года

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № пп | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат, единица измерения | Количество | Стоимость ед | ТИНИЦЫ, руб. | Оби | Аая стоимость, руб. | | Затраты труда | |
| всего | эксплуата­ции машин | Всего | оплаты труда | эксплуата­ция машин | рабочих, зан! | чел.-ч, не пых |
| оплаты труда | в т.ч. оплаты  труда | в т.ч. оплаты труда | на единицу | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Разд | ел 1. Подготовительные работы | | | | | | | | | |
| 1 | ТЕР27-09-001-08  Приказ Администрации ДО от  Х.10.15Ю28 | Устройство металлических пешеходных ограждений (Применит, на демонтаж) применит, вес 1 секции = 12 кг  (100 м)  (ЦДС36 п.3.3.1. Демонтаж (разборка) металлических конструкций ОЗП^7, 7; ЭМ=О,7к расх; ЗПМ=О,7; UAT=Oxрасх.; ТЗ=О,7; ТЗМ=О,7)  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:  ТЕР27-09-001-08 ОБУСТРОЙСТВО ДОРОГ (12.2017) ОЗП=9,39; ЭМ=5,63; ЗПМ=9,39:  МАТ=3,63  HP (4103 руб): 121%=142%‘0.85 от ФОТ  ГЛ Сухи пиК 1- лл. ЛОТ | 0,67  67/100 | 5614,49 5061,41 | 553,08 | 3762 | 3391 | 371 | 33,922 | 22,73 |
| 2 | ТССЦпг-01-01 -01-041  Приказ Администрации ПО от 201015 №28 | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную  (1 т груза)  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ  ТЕР27О9-ОО1-О8 ОБУСТРОЙСТВО ДОРОГ (12 2017) 03(1=9,39: ЭМ=5,63; ЗПМ=9.39: МАТ=3,63  HP 0%=О%Ю.85 от ФОТ  cnmf,=mfORnma>OT | 0.408  408/1000 | 580,77  580,77 |  | 237 | 237 |  |  |  |



|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 3 | ТССЦпг-03-21-01-001  Приказ Администрации ЛО от  20.10.15 №28 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 1 км I класс груза (1 т груза)  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:  ТЕР27-O9-OO1-08 ОБУСТРОЙСТВО ДОРОГ (12.2017) ОЗП=9,39; ЭЫ=5,63; ЗПМ=9,Э9; МАТ=3,63  HPO%=O%V85om ФОТ  ГЭТГЖ=О«-ПЯлт®ЛТ | 0,408 | 21,51 | 21,51 | 9 |  | 9 |  |  |
| 4 | ТЕР46-06-002-03  Приказ Администрации ЛО от  20.10.15 №28 | Разборка надземной части тесовых сараев без сохранения годных материалов  (10 м2 площади застройки)  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:  ТЕР46-06-002-03 РАЗБОРКА ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ (12.2017) 03П=9.39;  ЗПМ=9,39  HP (95403 руб): 84%=1109i'(0.9'0.85) от ФОТ  СП nvrt 1- 4ЯВДЛЖТОЯЯТ) Я1 от ОПТ | 57,6  575/10 | 1992,46  1992,46 |  | 114766 | 114766 |  | 13,96 | 804,1 |
| 5 | ТССЦпг-01-01-01-043  Приказ Администрации ЛО от 20.10.15 №28 | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 (1 т груза)  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:  ТЕР46-06-002-03 РАЗБОРКА ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ (12.2017) ОЗП=9,39; ЗПМ~9,39  HP Q%=O%V.85om ФОТ сптсмк-о Яот ЛОТ | 76,8  128D.B | 4,3 | 4,3 | 330 |  | 330 |  |  |
| 6 | ТССЦпг-03-21-01-025  Приказ Администрации ЛО от 20.10.15 №28 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 25 км I класс груза (1 т груза)  ИНДЕКС К ПОЗИ184И:  7ЕР45-06-002-03 РАЗБОРКА ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ (12.2017) ОЗП=Ф,39; ЭПМ=9,39  HP 0%=0%\*0.85 от ФОТ гзтткжтятнопт | 76.8 | 22,74 | 22,74 | 1746 |  | 1746 |  |  |
| 7 | ТЕРр68-34-1  Приказ Администрации ЛО от  20.10.15 №28 | Валка деревьев с применением автогидроподъемника без корчевки пня мягколиственных, твердолиственных (кроме породы тополь) при диаметре ствола: до 36 см  (1 м3 дерева)  ИНДЕКС К ПОЗИ1Ж1И:  ТЕРрбв-34-1 БЛАГОУСТРОЙСТВО (12.2017) ОЗГН9.39; ЭМ=5,39; 3088=9,39 HP (7213 руб ): 88%\*104КЮ.85 от ФОТ  г кячс=тктпялт тот | 8,32  (0,74'8)4(0,15\*15) | 2870,07  618,61 | 2251,46  366,59 | 23879 | 5147 | 18732  3050 | 3,83 | 31,87 |
| 8 | ТССЦпг-01-01-01-009  Приказ Администрации ЛО от  20.10.15 №28 | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: дров (1 т груза)  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:  ТЕРр68-34-1 БЛАГОУСТРОЙСТВО (12 2017) 03П=9.39; ЭМ=5,39; ЗПМ=9,39 HPO%=0%V.85om ФОТ  СПО%=О%У8атФОТ | 4,6992  (5,92'0,51)4(2,4'0,7) | 100,69 | 100,69 | 473 |  | 473 |  |  |
| 9 | ТССЦпг-03-21-01-025  Приказ Администрации ЛО от 20.10.15 №28 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 25 км I класс груза (1 т груза)  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:  ТЕРр68-34-1 БЛАГОУСТРОЙСТВО (12.2017) 03П=9,39; ЭМ=5,39; ЗПМ=9,39 HP О%=0%\*0.85от ФОТ  С.ППКЖ-ПАптФОТ | 4,6992 | 122,57 | 122,57 | 576 |  | 576 |  |  |



|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 10 | TEPOI-02-105-01  Приказ Администрации ЛО от  20 10.15 №28 | Корчевка пней в грунтах естественного залегания корчевателями- собирателями на тракторе мощностью 79 кВт (108 л.с.) с перемещением пней до 5 м, диаметр пней: до 24 см (100 пней)  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:  ТЕР01-02-105-01 ДРУГИЕ ВИДЫ ЗЕМЛЯНЫХ РАБОТ, ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ, СОПУТСТВУЮЩИЕ И УКРЕПИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ (12.2017) ОЗП=9,39. ЭМ=7,15; ЗПМ=9.39  HP (88 руб.): 61%=8Q%f0.6'0.85) от ФОТ on i nwwn якт wi am | 0,24 (16+8)7100 | 1811,74 | 1811,74  599,55 | 435 |  | 435  144 |  |  |
| 11 | ТЕРМ-02-108-01  Приказ Администрации ЛО от 20.10.15 №28 | Обивка земли с выкорчеванных пней корчевателями-собирателями на тракторе мощностью 79 кВт (108 л.с.), диаметр пней: до 24 см (100 пней)  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:  ТЕР01-02-108-01 ДРУГИЕ ВИДЫ ЗЕМЛЯНЫХ РАБОТ, ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ.  СОПУТСТВУЮЩИЕ И УКРЕПИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ (12.2017) ОЗГЫ9.39; ЭМ=7,15; зпм=з,зз  HP (27 руб.): 61%^80%f0.9’0.85) от ФОТ  СП /Ы л\*5 ) ■■Ufei.lMTP ffitl fll rnn ФОТ.. | 0,24  (16+8)7100 | 564,35 | 564,35  186,77 | 135 |  | 135  45 |  |  |
| 12 | ТССЦпг-01-01-01-009  Приказ Администрации ЛО от  20.10.15 №28 | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: дров  (1 т груза)  ИНДЕКС X позиции.  ТЕР01-02-108-01 ДРУГИЕ ВИДЫ ЗЕМЛЯНЫХ РАБОТ, ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ,  СОПУТСТВУЮЩИЕ И УКРЕПИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ (12.2017) 03П=9,39; ЭМ=7, 15, ЗПМ-9,39  HP 0%=0%Ю,85 от ФОТ  СПМЬ&КЪВотФОТ | 0,0192 0,24X1,08 | 133,56 | 133,56 | 3 |  | 3 |  |  |
| 13 | ТССЦпг-03-21-01-025  Приказ Администрац ии ЛО от  20.10.15 №28 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 25 км I класс груза (1 т груза)  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:  ТЕРО1-02-108-01 ДРУГИЕ ВИДЫ ЗЕМЛЯНЫХ РАБОТ, ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ, СОПУТСТВУЮЩИЕ И УКРЕПИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ (12.2017) ОЗП=9,39, ЭМ\*7,15; ЗПМ^9,39  HP 0%Н)Ч'0.85 от ФОТ  ГЛгЖаОКЧПЯптФОТ | 0,0192 | 162,59 | 162,59 | 3 |  | 3 |  |  |
| 14 | ТЕРМ-02-114-02  Приказ Администрации ЛО от 20.10.15 №28 | Корчевка кустарника и мелколесья в грунтах естественного залегания корчевателями-собирателями на Тракторе мощностью: 79 кВт (108 л.с.), кустарник и мелколесье средние  (1 га) индекс к позиции:  ТЕР0Т02-114-02ДРУГИЕ ВИДЫ ЗЕМЛЯНЫХ РАБОТ, ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ, СОПУТСТВУЮЩИЕ И УКРЕПИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ (12.2017) ОЗП=9,39; ЭМ=7,15; ЗПМ\*Ф,39  HP (38 руб ): 61%=80%‘t0.8V.85) от ФОТ  гл та пик i тпт | 0,03465  346,5710000 | 5494,7 | 5494,7  1818,47 | 190 |  | 190  63 |  |  |
| 15 | ТССЦпг-01-01-01-009  Приказ Администрации ЛО от 20.10.15 №28 | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: дров  (1 т груза)  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:  ТЕРО1-О2-114-02 ДРУГИЕ ВИДЫ ЗЕМЛЯНЫХ РАБОТ, ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ,  СОПУТСТВУЮЩИЕ И УКРЕПИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ (12.2017) 03П\*9,39; ЭМ=7,15; ЗПМ=9,39  НР0%=0%Т185от ФОТ  СП0%=О%“0ВстФОТ | 0,779625  0,03465\*45X7,5 | 133,56 | 133,56 | 104 |  | 104 |  |  |



|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 16 | ТССЦпг-03-21-01-025  Приказ Администрации ПО от 20.10.15 Н»2в | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 25 км I класс груза (1 т груза)  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ  ТЕРО1-02-114-02 ДРУГИЕ ВИДЫ ЗЕМЛЯНЫХ РАБОТ, ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ, СОПУТСТВУЮЩИЕ И УКРЕПИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ (12.2017) 030=9,39, ЭМ=7,15; ЗПМ-9,39  НРО%=0%'0.85от ФОТ  ГЛОУ.=ОКУЯтнаОТ | 0,779625 | 162,56 | 162,51 | 127 |  | 127 | г |  |
| 17 | ТЕРМ-02-027-01  Приказ Администрации ПО от  20.10.15 N128 | Планировка площадей: механизированным способом, группа грунтов 1 (1000 м2 спланированной площади)  (ИЩС35-ГУ п.4.7. При ремонта и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ -1,25 к рвсх.; ЗПМ'1,25; 73=1,15; ТЗМ=1.25)  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:  ТЕРО1-02-027-01 ДРУГИЕ ВИДЫ ЗЕМЛЯНЫХ РАБОТ, ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ, СОПУТСТВУЮЩИЕ И УКРЕПИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ (12.2017) ОЗЛ=9,39; ЭМ=8,Зв, ЗПМ=9,39  HP (140 руб.): 61X=80K7D.a\*0.85J ст ФОТ  СП (71 руб.): 31%=45%'ф.85'0.8) от ФОТ | 0,85  850/1000 | 1112,65 | 1112,65 270,67 | 946 |  | 94€  23С |  |  |
| Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах | | | | | | 147721 | 123541 | 24180  3532 |  | 858,7 |
| Накладные расходы | | | | | | 108013 |  |  |  |  |
| Сметная прибыль | | | | | | 61376 |  |  |  |  |
| Итого по разделу 1 Подготовительные работы | | | | | | 317110 |  |  |  | 858,7 |
| Раздел 2. Пешеходные дорожки | | | | | | | | | | |
| 18 | TEPOI-01-022-13  Приказ Администрац ии ЛО от 20.10.15 №28 | Разработка грунта в траншеях экскаватором «обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов: 1 (1000 м3 грунта)  (МДС35-!У п. 4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений роботы, аналогичные технопоаическим процессам в новом строительстве 03П\*1,15; ЭМ=1.25 к реек.; ЗПМ=1,2Д 73=1,15; 73М=1.2Д1  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:  ТЕР01-01-022-13 МЕХАНИЗИРОВАННАЯ РАЗРАБОТКА ГРУНТОВ (ЭКСКАВАТОРАМИ, СКРЕПЕРАМИ, БУЛЬДОЗЕРАМИ, ГРЕЙДЕРАМИ, МЕТОДОМ ГИДРОМЕХАНИЗАЦИИ И ПР.) (122017) ОЗП=9.39; ЭМ=8,11;ЭПМ=9,39  HP (293 руб): 73Х=а5Х70.9Т.ед От ФОТ  СП ггж оЫ!)- ъньмнит яки т пт тот | 0,04629  48,29/1000 | 34740,71 | 34740,71  8663,57 | 1608 |  | 1608  401 |  |  |
| 19 | ТССЦл г-03-21 -01-025  Приказ Администрации Л0 от  201015 №28 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 25 км I класс груза (1 т груза)  ИНДЕКС к ПОЗИЦИИ:  ТЕРО1-О1-022-13 МЕХАНИЗИРОВАННАЯ РАЗРАБОТКА ГРУНТОВ (ЭКСКАВАТОРАМИ. СКРЕПЕРАМИ, БУЛЬДОЗЕРАМИ, ГРЕЙДЕРАМИ, МЕТОДОМ ГИДРОМЕХАНИЗАЦИИ И ПР.) (12.2017) ОЗП=9,39; ЭМ=8,11; ЗПМ=9,39  HP 0X=0X V.85 от ФОТ  ГЛ (НЮКТЫ ЯП ФПТ | 55,548  46.25\*1,2 | 184,42 | 184,42 | 10244 |  | 10244 |  |  |
| 20 | ТЕР27-04-016-04  Приказ Администрации ЛО от  20.10.15 №28 | Устройство прослойки из нетканого синтетического материала (НСМ) в земляном полотне: сплошной  (1000 м2 поверхности)  (МДС35-1У п. 4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ-1.25 к расх.; ЗИМ-1,25, Т3=1,15; ТЗМ=1,25)  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:  ТЕР27-04-016-04 ПОДСТИЛАЮЩИЕ. ВЫРАВНИВАЮЩИЕ СЛОИ ОСНОВАНИЯ И  ПОКРЫТИЯ(12.2017) 0311-9,39. ЭМ=6,9; ЗИМ-9,39; МАТ=6,71  HP (820 руб ) : i21%-142%\*0.85 Dm ФОТ  СП тУ5 I 8541.-9.5KVO 851) Я1 от ФОТ | 0,10764  107,64/1000 | 10012,41  5000,79 | 5004,92  1301,34 | 1078 | 538 | 539  140 | 35,3625 | 3,81 |



|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 21 | ТССЦ-101-0792  Приказ Администрации ПО от 20.10,15 №28 | Полотно иглопробивное для дорожного строительства: «Дорнит- 2»  (10 м2) | 10,764  107,64/10 | 452,51 |  | 4871 |  |  |  |  |
| 22 | ТЕР27-04-001-01  Приказ Администрации ПО от  20.10.15 №28 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка  (100 м3 материала основания (в плотном теле))  (МДС354У п. 4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве 03П=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; 73=1,15; ТЗМ=1,25)  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ  ТЕР27-04-001-01 ПОДСТИЛАЮЩИЕ, ВЫРАВНИВАЮЩИЕ СЛОИ ОСНОВАНИЯ И ПОКРЫТИЯ (12.2017) 03П=9,39; ЭМ=7,22; ЗПМ=9,39; МАТ=3,77  HP (1659 руб.) 121ЧМ42%‘0М от ФОТ  СП /Я91 nvfi I- ДЯКаОМСУР ЯЯТ) Я) лт ФЛ7 | 0,2153  21,53/100 | 23920.9  2580,19 | 21299,99 3786,17 | 5150 | 556 | 4586  815 | 18,078 | 3,89 |
| 23 | ТССЦ-408-0124  Приказ Администрации ПО от 20.10,15 №28 | Песок природный для строительных: работ мелкий (м3) | 24 | 508,52 |  | 12204 |  |  |  |  |
| 24 | ТЕ Р27-04-001-04  Приказ Администрации ПО от  20.10.15 №28 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня  (100 м3 материала основания (в плотном тепе))  (МДС35-1У п. 4.7. При ремонте и реюнструюрзи зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх. ; ЗПМ=1,25; Т3=1,15; ТЗМ=1.25)  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:  ТЕР27-О4-О01-О4 ПОДСТИЛАЮЩИЕ. ВЫРАВНИВАЮЩИЕ СЛОИ ОСНОВАНИЯ И  ПОКРЫТИЯ(12.2017) ОЗП=9,39;ЭМ=7,38; ЭЛМ=9,39; МАТ=3,77  HP (1745 руб.); 121%=142%V.85 от ФОТ  Г.П ГОТ га\* 1 fi.WsflJMtim Я5ТП Я1 пт опт | 0,145  14,5/100 | 37881,55  4004,41 | 33820,14 5940,82 | 5493 | 581 | 4904  861 | 27,8185 | 4,03 |
| 25 | ТССЦ-408-0007  Приказ Администрац ии ЛО от 20.10.15 №28 | Щебень из природного камня для строительных работ марка: 1200, фракция 20-40 мм  (м3) | 16 | 706,43 |  | 11303 |  |  |  |  |
| 26 | ТССЦ-408-0006  Приказ Администрац ии ПО от 20.10.16 №28 | Щебень из природного камня для строительных работ марка: 1200, фракция 10-20 мм  (м3) | 2 | 747,63 |  | 1495 |  |  |  |  |
| 27 | ТЕР27-02-010-02  Приказ Администрации ПО от 20.10.15 №28 | Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий (100 м бортового камня)  (МДСЗ&4У п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналоаичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП-1,15; ЭМ-1,25 к расх; ЗПМ=1,25; 73=1,15; ТЗМ~1.25)  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:  ТЕР27 02-010-02ДРЕНАЖНЫЕ И ВОДОСБРОСНЫЕ УСТРОЙСТВА (12.2017) 030=9,39;  ЭМ-7,05; ЗПМ=9,39; МАТ=4,55  HP (22155 руб.): 121%=142%Т>.85 от ФОТ  СП (11907 га\*1- 65%=95КЮ85‘0 81 пт ФОТ | 1.37  137/100 | 32587,7  13169,42 | 795,68  195,78 | 44645 | 18042 | 1090  268 | 87,492 | 119,86 |
| 28 | ТССЦ-4О3-8023  Приказ Администрации ПО от 20.10.15 №28 | Камни бортовые: БР 100.20.8 /бетон В22,5 (М300), объем 0,016 м3/ (ГОСТ 6665-91)  (шт.) | 137 | 173,23 |  | 23733 |  |  |  |  |
| 29 | ТЕ Р27-04-003-05  Приказ Администрации ПО от 20.10 15 №28 | Устройство оснований и покрытий из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей: непрерывной гранулометрии С-4 и С-6, однослойных толщиной 15 см (применит, на устройство покрытия из гранитного отсева толщ. 8 см) (1000 м2 основания или покрытия)  (МДС35-1У п.4,7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружении работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП-1.15; ЭМ=1,25 к расх . ЗПМ=1,25; Т3=1,15; ТЗМ=1.25)  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:  ТЕР27-04-003-05 ПОДСТИЛАЮЩИЕ, ВЫРАВНИВАЮЩИЕ СЛОИ ОСНОВАНИЯ И ПОКРЫТИЯ (12.2017) ОЗП=9.39; ЭМ=5,81, ЗПМ=9,39; МА7=3,77  HP (1303 руб.): 121%=142%V,85 am ФОТ  гп /7пп 1- pi тпт | 0,0966  96,6/1000 | 29439,97  5187,71 | 24048,66  5961.36 | 2844 | 501 | 2323  576 | 34,1665 | з,з |



|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 30 | ТССЦ-412-0017  Приказ Администрации ЛО от  20.10.15 №28 | Высевки гранитные, крошка гранитная (отсев) (м3) | 10 | 2329,06 |  | 23291 |  |  |  |  |
| 31 | ТЕР27-04-003-08  Приказ Администрации ЛО от  20.10.15 №28 | На каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к расценкам с 27-04-003-05 по 27-04-003-07 (1000 м2 основания или покрытия)  (уменьшение толщины покрытия до В см ПЗ-7 (ОЗП=7; ЭМ-7 красх.; ЗПМ=7; МАТ=7 к расх; 73=7; ГЗМ=7),  МДСЗб-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим проц ессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ-1,25 к расх.; ЗПМ=1.25; 73=1,15; ТЗМ=1,25)  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:  ТЕР27-04-003-08 ПОДСТИЛАЮЩИЕ, ВЫРАВНИВАЮЩИЕ СЛОИ ОСНОВАНИЯ И  ПОКРЫТИЯ (12.2017) ОЗП=9,39; ЭМ=5,53; ЭПМ=$,39  HP (-109 руб.): 121%=142%'0.85 от ФОТ т ею I- яят Я1 лш <влт | -0,0966 •96,6/1000 | 3741,81 | 3741,81  926.7S | -361 |  | -361 -90 |  |  |
| Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах | | | | | | 147598 | 20218 | 24933 2971 |  | 134,89 |
| Накладные расходы | | | | | | 27866 |  |  |  |  |
| Сметная прибыль | | | | | | 14948 |  |  |  |  |
| Итого по разделу 2 Пешеходные дорожки | | | | | | 190412 |  |  |  | 134,89 |
| Раздел 3. Велопарковки и площадка отдыха | | | | | | | | | | |
| 32 | ТЕРСИ-01-022-13  Приказ Администрации ЛО от 20.10.15 №28 | Разработка грунта в траншеях экскаватором «обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов: 1 (1000 м3 грунта)  (МДСЗб-IV п. 4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве 03П=1,15; ЭММ,25 к расх.; ЗПМ=1,25; 73=1,15; ТЗМ=1,25)  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:  ТЕРО1-01-022-13 МЕХАНИЗИРОВАННАЯ РАЗРАБОТКА ГРУНТОВ (ЭКСКАВАТОРАМИ, СКРЕПЕРАМИ. БУЛЬДОЗЕРАМИ, ГРЕЙДЕРАМИ, МЕТОДОМ ГИДРОМЕХАНИЗА1А4И И ПР.) (12.2017) ОЗП=а,39, ЭМ=8,11; ЭПМ=9,39  HP (2957 руб.): 73Х=95К'(09'0.В5)от ФОТ  ГЛ /1377 нЫ! 1- ЗКМ.-ЮЖ.ЧП ЯМ5 Я1 лт ОПТ | 0,46763  467,63/1000 | 34740,71 | 34740,71  8663,57 | 16246 |  | 16246  4051 |  |  |
| 33 | ТССЦлг-03-21-01-025  Г^иказ Администрац ии ЛО от 20.10.15 №28 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 25 км I класс груза (1тгруза)  ИНДЕКС кпозиции  ТЕР01-01-022-13 МЕХАНИЗИРОВАННАЯ РАЗРАБОТКА ГРУНТОВ (ЭКСКАВАТОРАМИ, СКРЕПЕРАМИ. БУЛЬДОЗЕРАМИ,/ РЕЙДЕРАМИ, МЕТОДОМ ГИДРОМЕХАНИЗАЦИИ И ПР.) (12.2017) 0377=9,39, ЭМ=8,11; ЗЛМ=9,39  HP 0%=0%V.85om ФОТ  Г.ПОЧ6.=т4Ю8птФОТ | 561,156  467,63\*1.2 | 184,42 | 184,42 | 103488 |  | 103488 |  |  |
| 34 | ТЕР27-04-016-04  Приказ Администрации ЛО от 20 .10.15 №28 | Устройство прослойки из нетканого синтетического материала (НСМ) в земляном полотне: сплошной  (1000 м2 поверхности)  (МДС35-1У п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25к расх.; ЗЛМ^1,25, Т3=1,15; ТЗМ=1,25)  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:  ТЕР27-04-016-04 ПОДСТИЛАЮЩИЕ, ВЫРАВНИВАЮЩИЕ СЛОИ ОСНОВАНИЯ И  ПОКРЫТИЯ (12.2017) ОЗП=9,39; ЭМ=6.9; ЗПМ=9,39; МАТ-6,71  HP (4919 руб.): 121%=142%Т) В5 от ФОТ  Г.П (7/147 гыА 1 АЯМ=ЯЯУИ> Я5т Я1 пт ЛЮТ | 0,645  645/1000 | 10012,41 5000,79 | 5004,92  1301,34 | 6458 | 3226 | 3228  839 | 35,3625 | 22,81 |
| 35 | ТССЦ-101-0792  Приказ Администрации ЛО от  20.10.15 №28 | Полотно иглопробивное для дорожного строительства: «Дорнит- 2»  (10 м2) | 64,5  645/ 10 | 452,51 |  | 29187 |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 36 | ТЕ Р27-04-0014)1  Приказ Администрации ДО от 20.10.15 №28 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка  (100 м3 материала основания (в плотном теле))  (МДС35-1V л. 4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружение работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх; ЗПМ-1,25; 73=1,15; ТЗМ=1.25)  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:  ТЕР27-О4-ОО1-О1 ПОДСТИЛАЮЩИЕ, ВЫРАВНИВАЮЩИЕ СЛОИ ОСНОВАНИЙ И ПОКРЫТИЯ (12.2017) ОЗП=9,39, ЭМ=7,22; ЗПМ=9,Зв; МАТ=3,77  HP (24843 руб.): 121%=142%Ю.85от ФОТ | 3,225  322,5/100 | 23920,5  2580,15 | 21299,9$ 3786,17 | 77145 | 8321 | 68692  1221С | 18,078 | 58,3 |
| 37 | ТССЦ-408-0124  Приказ Администрации ПО от  20.10.15 №28 | Песок природный для строительных: работ мелкий (м3) | 355 | 508,52 |  | 180525 |  |  |  |  |
| 38 | ТЕР27-04-001-04  Приказ Администрации ПО от 20.10.15 №28 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований; из щебня  (100 м3 материала основания (в плотном теле))  (ЦДСЗБ-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25, 73=1,15; ТЗМ=1,25)  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ;  ТЕР27-04-001-04 ПОДСТИЛАЮЩИЕ, ВЫРАВНИВАЮЩИЕ СПОИ ОСНОВАНИЯ И  ПОКРЫТИЯ (12.2017) 03П=9,39; ЭМ=7,38; ЗЛМ=9,Э9; МАТ=3,77  HP (11643руб.): 121%=142%V.85om ФОТ  СП IR254 т\* 1- ЯДТ) Я) от ФПГ | 0,9675  96,75/100 | 37881,55  4004,41 | 33820,14 5940,82 | 36650 | 3874 | 32721  5748 | 27,8185 | 26,91 |
| 39 | ТССЦ-408-0007  Приказ Администрац ии ЛО от  20.10.15 №28 | Щебень из природного камня для строительных работ марка: 1200, фракция 20\*40 мм  (м3) | 110 | 706,43 |  | 77707 |  |  |  |  |
| 40 | ТССЦ-408-0006  Приказ Администрации ПО от  20.10.15 №28 | Щебень из природного камня для строительных работ марка: 1200, фракция 10-20 мм  (2131 | 12 | 747,63 |  | 8972 |  |  |  |  |
| 41 | ТЕР27-02-010-02  Приказ Администрации ЛО от  201015 №28 | Установка бортовых камней бетонных; при других видах покрытий (100 м бортового камня)  (МДС35-/У п. 4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам • новом строительстве ОЗП-1,1S; 044=1,25 к расх; ЗПМ=1,25; 73=1,15; ТЗМ=1,25)  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ  ТЕР27-02-010-02ДРЕНАЖНЫЕ И ВОДОСБРОСНЫЕ УСТРОЙСТВА (122017) ОЗП=9,39; ЭМ=7,О5, ЗЛМ=9,39, МАТ=4,55  HP (9703 руб.): 121%-142%"0.б5от ФОТ  СП /521? лкб)- Я5\*О Я) от ФОТ | 0,6 6Q/100 | 32587,7  13169,42 | 795,68  195,78 | 19553 | 7902 | 477  117 | 87,492 | 52,5 |
| 42 | ТССЦ-403-8023  Приказ Администрации ДО от  20.10.15 №28 | Камни бортовые: БР 100.20.8 /бетон В22,5 (МЗОО), объем 0,016 м3/ (ГОСТ 6665-91)  lunJ | 60 | 173,23 |  | 10394 |  |  |  |  |
| 43 | ТЕР27-04-001-04  Приказ Администрации ПО от 2010.15 №28 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня (применит, на устройство подстилающего слоя из гранитного отсева толщ. 6 см)  (100 м3 материала основания (в плотном теле))  (МДС35-М л. 4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве 0371=1,15; ЭМ=1,25к расх., ЗПМ=1,25. Т3=1,15; ТЭМ=1,25)  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:  ТЕР27-04-001-04 ПОДСТИЛАЮЩИЕ. ВЫРАВНИВАЮЩИЕ СЛОИ ОСНОВАНИЯ И  ПОКРЫТИЯ (12.2017) 03П=9,39; ЭМ=7,38; ЗПМ=9.39; МАТ=3,77  HP (4657 руб ): 121%=142%'0 85 от ФОТ rimw ПчА i яч-п т тпт | 0,387  38,7/100 | 37881,55  4004,41 | 33820,14 5940,82 | 14660 | 1550 | 13088  2299 | 27,8185 | 10,77 |
| 44 | ТССЦ-412-0017  Приказ Администрации ПО от  20.10.15 №28 | Высевки гранитные, крошка гранитная (отсев) (м3) | 49 | 2329,06 |  | 114124 |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 45 | ТЕР11-01-021-02  Приказ Администрации ПО от 20.10.15 №28 | Устройство покрытий полимерцементных: однослойных пластичных толщиной 8 мм (применит, на устройство покрытия из каучука толщ. 15 мм)  (100 м2 покрытия)  (МДС35-1У л. 4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технолоаическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх. ; ЗПМ=1,25; Т3=1,15; ТЗМ=1,25)  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:  ТЕР11-01-02102 ПОЛЫ (12.2017) ОЗП=9,39; ЗМ=8,04; ЗПМ\*9,39; МАТ=6,04  HP (126564 руб.): S4%=123%tO.947.85) от ФОТ  т тянля 1- Kiv=7wvn яя-n Я1 ттт | 6,45  645 /100 | 114635,4  16194,29 | 6968,57  4680,56 | 739398 | 104453 | 44947  3019С | 102,718 | 662,53 |
| 46 | ТССЦ-101-7306  Приказ Администрации ПО от  2010.15 №28 | Покрытие бесшовное пористое водопроницаемое для детских игровых площадок "Мастерфайбр" цветное в один цвет, толщиной 15 мм  £м2) | 645 | 1739,27 |  | 1121829 |  |  |  |  |
| 47 | ТССЦ-101-1754  Приказ Администрации ПО от | Сетка стеклянная строительная СС-1 (м2) | 645 | 46,53 |  | 31302 |  |  |  |  |
| 48 | ТЕРм37-01-001-02  Приказ Администрации ЛО от  20.1015 №28 | Монтаж оборудования без механизмов на открытой площадке, масса оборудования: 0,05 т  (1 шт.)  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:  ТЕРм37-О1-ОО1-О2 СОСУДЫ И АППАРАТЫ 5ЕЗ МЕХАНИЗМОВ (12.2017) ОЗП-9,39. ЭМ=5,16; ЗПМ=9,39; МАТ=«,01  HP (9838 руб.): вв%=80Ж\*0.85 от ФОТ  ГЛ аул I 4ЯК=М\*Ч1 Я пт ФПТ | 5 | 4659,15  2893,62 | 234,06 | 23296 | 14468 | 1170 | 17,7 | 88,5 |
| 49 | Прайс-лист | Стойка для парковки велосипед, оцинкованная  (шт.)  МАТ-1042500/1.18\*102\*1.03 | 5 | 9281,78  тммдолгмгт, аз |  | 46409 |  |  |  |  |
| 50 | ТЕРм37-01-001-03  Приказ Администрации ДО от  20.10.15 №28 | Монтаж оборудования без механизмов на открытой площадке, масса оборудования: 0,1 т  (1 шт.)  ивдесс/с позиции  ТЕРм37-О1-001-03 СОСУДЫ И АППАРАТЫ БЕЗ МЕХАНИЗМОВ (12.2017) ОЗП=9,Э9; ЭМ=б,12; ЗПМ=9,39; МАТ-ДОЗ  HP (52148руб): 68%=80%\*0.85 от ФОТ  СП f3fiiHO пИ, >• Я пт ФПГ i | 22  4+2\*в+8+4 | 5490,17  3416,74 | 530,11  69,11 | 120784 | 75168 | 11662  1520 | 20.9 | 459,8 |
| 51 | Прайс-лист | Диван садово-парковый на ж/б ножках (шт.)  МАТ=20850.00Н. 18\*1.02\*1.03 | 4 | 18563,57  аз |  | 74254 |  |  |  |  |
| 52 | Прайс-лист | Диван садово-парковый на ж/б ножках  (шт.)  МАТ-14175.00/1.18\*1.02\*1.03 | 2 | 12620,56  14175,М1,1П.а2\*1,  03 |  | 25241 |  |  |  |  |
| 53 | Прайс-лист | Урна железобетонная (шт.)  МАТ=2520.00/1.18\*1.02\*1.03 | 6 | 2243,65  2520,«У1,184,02-1,0  3 |  | 13462 |  |  |  |  |
| 54 | Прайс-лист | Вставка для урны 001111,001112, 001311  (шт.)  МАТ=600.00/1.18\*1,02\*1.03 | 6 | 534,2  600,00/1,131,02\*1/13 |  | 3205 |  |  |  |  |
| 55 | Прайс-лист | Ваза железобетонная  (шт.)  МАТ-6405.00/1.18\*1,02\*1.03 | 4 | 5702,62  6405,00/1,131,02\*1,0  3 |  | 22810 |  |  |  |  |
| Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах | | | | | | 2917099 | 218962 | 295719  56974 |  | 1382,12 |
| Накладные расходы | | | | | | 247271 |  |  |  |  |
| Сметная прибыль | | | | | | 143756 |  |  |  |  |
| Итого по разделу 3 Велопарковки и площадка отдыха | | | | | | 3308126 |  |  |  | 1382,12 |
| Раздел 4. Газонное ограждение | | | | | | | | | | |


|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 56 | ТЕР27-09-001-08  Приказ Администрации ПО от 20.10.15 №28 | Устройство металлических пешеходных ограждений (ранее демонтарованное)  (100 м)  (МДСЗЗ-iv п. 4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; 334=1,25 к реек.; 3034=1,25; Т3=1,15; ТЗМ=1,25)  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:  ТЕР27-09-001-08 ОБУСТРОЙСТВО ДОРОГ (12.2017) ОЗП=9,39; ЭМ=5,63; ЗПМ=9,39, МАТ=3,63  HP (6741 руб.): 121%=142%“0.85 от ФОТ  ПП 73621 пьб 1- ЯЧГ> Я1 пт ЛПТ | 0,67  67/100 | 13096,02 8315,17 | 987,64 | 8774 | 5571 | 662 | 55,729 | 37,34 |
| 57 | ТССЦ-204-0068  Приказ Администрации ЛО от 20.10,15 №28 | Детали закладные весом до 1 килограмма (т) | 0,4288 | 66746,79 |  | 28621 |  |  |  |  |
| 58 | ТССЦ-401-0006  Приказ Администрации ПО от 20.10.15 №28 | Бетон тяжелый, класс: В15 (М200) (м3) | 2,734 | 2984,66 |  | 8160 |  |  |  |  |
| 59 | ТЕР27-09-001-08  Приказ Администрации ЛО от  20.10.15 №28 | Устройство металлических пешеходных ограждений (применит.) (100 м)  (34ДС35-1У п. 4; 7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1.25; Т3=1,15; ТЗМ=1?5)  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:  ТЕР27-09-001-08 ОБУСТРОЙСТВО ДОРОГ (12.2017) ОЗП=9,39; 334=5,63; ЗПМ=9,39; МАТ=3.63  HP (9760 руб): 121%=142%V.85om ФОТ  СП 15243 nvfi 1- fi5%=95%-m ЯУО Я> пт ФОТ | 0,97  97/100 | 13096,02 8315,17 | 987,64 | 12703 | 8066 | 958 | 55,729 | 54,06 |
| 60 | ТССЦ-204-0068  Приказ Администрации ЛО от 20.10.15 N328 | Детали закладные весом до 1 килограмма (D | 0,6208 | 66746,79 |  | 41436 |  |  |  |  |
| 61 | ТССЦ-401-0006  Приказ Администрации ЛО от  20.1015 N328 | Бетон тяжелый, класс: В15 (М200) (м3) | 3,958 | 2984,66 |  | 11813 |  |  |  |  |
| 62 | ТССЦ-116-0468  Приказ Администрац ии ЛО от  20.10.15 №28 | Решетка ограждения "Кронштадт”, размеры 1230x880 мм (применит.)  (шт.) | 49 | 3136,05 |  | 153666 |  |  |  |  |
| 63 | ТССЦ-110-0242  Приказ Администрац ии Л0 от 20.10.15 «28 | Стойки металлические для ограждений (СД-1, СД-2) из двутавра № 16 массой до 0,05 т  ID | 0,776 | 50690,61 |  | 39336 |  |  |  |  |
| Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах | | | | | | 304509 | 13637 | 1620 |  | 91,4 |
| Накладные расходы | | | | | | 16501 |  |  |  |  |
| Сметная прибыль | | | | | | 8864 |  |  |  |  |
| Итого по разделу 4 Газонное ограждение | | | | | | 329874 |  |  |  | 91,4 |
| Разд | ел 5. Озеленение | | | | | | | | | |
| 64 | ТЕР47-01-046-03  Приказ Администрации ЛО от  20 .10.15 №28 | Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газона с внесением растительной земли слоем 15 см: механизированным способом  (100 м2)  (МДС354У п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве 03П=1,15; 334=1,25 к расх.; ЗПМ=-1,25; Т3=1,15; 73M=t,25J  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:  ТЕР47-О1-046-03 ОЗЕЛЕНЕНИЕ (12.2017) O3T19.39; ЭМ=7,28; ЗПМ=9,39; МАТ=7,38  HP (24988 руб.): 88%=115%‘(0.9'0.85) от ФОТ  СП /17477 nuA I- ШКМ.-1П R^-П gl nm тПТ | 4,96  496/100 | 11894,44  5704,85 | 67,89  20,19 | 58996 | 28296 | 337  100 | 40,342 | 200,1 |



|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 65 | ТЕР47-01-046-06  Приказ Администрации ПО от 20.10.15 №28 | Посев газонов партерных, мавританских и обыкновенных вручную (100 м2)  (МДСЗб-Ш п. 47. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП-1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; 73=1,15; ТЗМ-1,25)  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:  ТЕР47-01-046-06 ОЗЕЛЕНЕНИЕ (12.2017) ОЗП=9,39; ЭМ=5,83; ЗПМ=9,39; МАТ=2,19  HP (7472 руб.): 88%=116\*40.9\*0.85) am ФОТ  СП (5180 оуб )■ 61%=90\*\*(0В5\*0 81 от ФОТ | 4,96  496/100 | 4245,57  1036,87 | 2590,63  675,02 | 21058 | 5142 | 12851  3348 | 6,8885 | 34,17 |
| 66 | ТЕР47-01-004-13  Приказ Администрации ПО от  2010.15 №28 | Подготовка стандартных посадочных мест для деревьев и кустарников с круглым комом земли механизированным способом размером: 0,5x0,4 м с добавлением растительной земли до 50%  (10 ям)  (MHC35-1V п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх. ; ЗПМ=1,25; 73=1,15; ТЗМ=1,25)  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:  ТЕР47-01-004-13 ОЗЕЛЕНЕНИЕ (12.2017) ОЗП=9,39; ЭМ=6,49; ЗПМ=9,39; МАТ=11,31  HP (3802 руб.): В8\*=115\*40.9\*0.85) от ФОТ  СП (2636 руб.): 61\*=90%'(0.85V.8) от «ОТ | 2,3  23/10 | 3733,49 1809,5 | 182,69  69,13 | 8587 | 4162 | 420  159 | 13,0295 | 29,97 |
| 67 | ТЕР47-01-009-05  Приказ Администрации ЛО от  20.10.15 №28 | Посадка деревьев и кустарников с комом земли размером: 0,5x0,5x0,4 м  (10 деревьев или кустарников)  (МДСЗЗ-tV п. 4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25к расх.; ЗЛМ=1,25; 73=1,15; ТЗМ=1,25)  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:  ТЕР47-01-009-05 ОЗЕЛЕНЕНИЕ (12.2017) 03/1=9,3$, ЭМ=6,67; ЗПМ=9,39, МАТ=2,15  HP (9309 руб): В8%=115%40.9’0.85) от ФОТ  С.П /ЫТВ n.rf> 1 Я5Х> Я! ™ ОПТ | 2,3 23/10 | 6539,4  4049,55 | 2130,4  549,67 | 15041 | 9314 | 4900 1264 | 23,644 | 54,38 |
| 68 | ТССЦ-414-0059  Приказ Администрации ЛО от  20.10.15 №28 | Дуб червшчатый "Пендула", высота 1,5-2,0 м (шт.) | 6 | 1511,64 |  | 9070 |  |  |  |  |
| 69 | ТССЦ-414-0076  Приказ Администрации ПО от гшш | Клен остролистный, высота 2,0-3,0 м (шт.) | 2 | 3341,86 |  | 6684 |  |  |  |  |
| 70 | ТССЦ-414-0075  Приказ Администрации ПО от  20.10.15 №28 | Клен остролистный, высота 1,5-2,0 м (шт.) | 15 | 1303,2 |  | 19548 |  |  |  |  |
| 71 | ТЕР47-01-031-03  Приказ Администрации ЛО от  20.10.15 №28 | Подготовка стандартных посадочных мест для однорядной живой изгороди механизированным способом: с добавлением растительной земли до 50%  (10 м траншей)  (MQC35-/V п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; Т3=1,15; ТЗМ=1,25)  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:  ГЕР47-О1-031-03 ОЗЕЛЕНЕНИЕ (12.2017) ОЗЛ=9,39; ЭМ=2.31; ЗПМ=9.39, МАТ=7,38  HP (5565 руб): 88\*=115\*40.9\*0.85) от ФОТ  гл стчя пиА 1- ячп т ™ тпт | 11 110/10 | 1105,22  546,19 | 48,86  28,76 | 12157 | 6008 | 537  316 | 3,933 | 43,26 |
| 72 | ТЕР47-01-033-01  Приказ Администрации ЛО от  20.10.15 №23 | Посадка кустарников-саженцев в живую изгородь: однорядную и вьющихся растений  (10 м живой изгороди)  (MHC35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве 03П=1,15; ЭМ=1,25 к расх ; ЗПМ=1,25; Т3=1.15; ТЭМ=1,25)  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:  ТЕР47-01-033-01 ОЗЕЛЕНЕНИЕ (12.2017) ОЗП=9,Э9; ЭМ=5.83, ЗПМ=9.39; МАТ-3,77  HP (8598 руб ): 88%=115%'(0.9D 85) от ФОТ  с.п HWtfi пчб I- иь-п я\ пн, фот | 11 110/10 | 1012,17  846,28 | 160,76  41,9 | 11134 | 9309 | 1768  461 | 5,3015 | 58,32 |


|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 73 | ТССЦ-414-0226  Приказ Администрации ЛО от 20. Ю. 15 №28 | Спирея (разные виды), высота 1,25-1,5 м (шт.) | 330 | 237, 58 |  | 78395 |  |  |  |  |
| Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах | | | | | | 24067С | 62232 | 20812  5648 |  | 420,2 |
| Накладные расходы | | | | | | 59734 |  |  |  |  |
| Сметная прибыль | | | | | | 41407 |  |  |  |  |
| Итого по разделу 5 Озеленение | | | | | | 341811 |  |  |  | 420,2 |
| Радд | ел 6. Воодоотведение | | | | | | | | | |
| 74 | ТЕР01-01-022-13  Приказ Администрации ЛО от 20.10.15 №28 | Разработка грунта в траншеях экскаватором «обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов: 1 (1000 м3 грунта)  (МДС35-1У п. 4.7 При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам а новом строительстее ОЗГ}=1,15; ЭМ=1,25х расх.; ЗПМ-1.25; 73=1,15; ТЗМ-1,25)  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:  ТЕР01-01-022-13 МЕХАНИЗИРОВАННАЯ РАЗРАБОТКА ГРУНТОВ {ЭКСКАВАТОРАМИ, СКРЕПЕРАМИ, БУЛЬДОЗЕРАМИ, ГРЕЙДЕРАМИ, МЕТОДОМ ГИДРОМЕХАНИЗАЦИИ И ПР.) (12.2017) ОЗП=9,39; ЭМ-8,11; ЗПМ-9,39  HP (868 руб.): 73%=95%\*(0.9“0.85) от ФОТ  .СП (4Д4 miff >. АУЛ т поз ФОТ | 0,1372  137,2/1000 | 34740,71 | 34740,71  8663,57 | 4766 |  | 4766 1189 |  |  |
| 75 | ТЕР23-01-001-01  Приказ Администрации ЛО от  20.10.15 №28 | Устройство основания под трубопроводы: песчаного  (10 м3 основания)  (МДСЗЗ-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам а новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ-1,25 к расх., ЗПМ-1,25; Т3=1,15; ТЗМ-1,25)  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:  ТЕР23-01-001-О1 УКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ И УСТРОЙСТВО КОЛЛЕКТОРОВ (12.2017) ОЗП-9,Э9, ЭМ-8,22; ЗПМ-9,39; МАТ-6,73  HP (3873 руб.): 111%-1309tV.85am ФОТ  СП f?i?e nvff)- afwixmstw asm m дт дют | 1,96  19,6/10 | 7163,26 1705,08 | 283,48  75 | 14040 | 3342 | 556  147 | 11,73 | 22,99 |
| 76 | ТЕР27-04-016-04  Приказ Администрации ЛО от  20.10.15 №28 | Устройство прослойки из нетканого синтетического материала (НСМ) в земляном полотне: сплошной (применит.)  (1000 м2 поверхности)  (МДС364У п. 4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам « новом строительстве ОЗП-1,15; ЭМ-1,25 к peat.;'ЗПМ-1,25; ТЗ-1,15; ТЗМ-1,25)  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ  ТЕР27-04-016-О4 ПОДСТИЛАЮЩИЕ, ВЫРАВНИВАЮЩИЕ СЛОИ ОСНОВАНИЯ И  ПОКРЫТИЯ (12.2017) ОЗП-9.3Э; ЭМ-6.9; ЭПМ-9.39; МАТ-6,71  ИР (2092 руб.): 121%=142W0.85 от ФОТ  сп н 174 пкб 1 asm m пт юг>т | 0,2744  274,4/1000 | 10012,41  5000,79 | 5004,92 1301,34 | 2747 | 1372 | 1373  357 | 35,3625 | 9.7 |
| 77 | ТССЦ-101-2695  Приказ Администрации ЛО от  20.10.15 №28 | Нетканый геотекстиль: Дорнит 200 г/м2 (м2) | 274,4 | 27,37 |  | 7510 |  |  |  |  |
| 78 | ТЕР23-01-030-01  Приказ Администрации ЛО от  20.10.15 №28 | Укладка безнапорных трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром: 200 мм (применит, диаметром. 160 мм) (100 м трубопроводов)  (МДС354У п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП-1,15; ЭМ= 1,25 к расх.; ЗПМ-1,25; ТЗ-1,15; ТЗМ-1,25)  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ  ТЕР23-01 030-01 ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ БЕЗНАПОРНЫЕ ТРУБЫ (12.2017) 03П-9.39; ЭМ=5,03, ЗПМ-9,39. МАТ-3,77  HP (23816 руб ): 111%-130%Ю.85отФОТ  Г.П/13ПРЯ mrfi > бГк-МЖЧПЙУОт nm (DOT | 1,96 196/100 | 32718,41 6648,31 | 26044,84  4298,51 | 64128 | 13031 | 51048  8425 | 39,7095 | 77,83 |
| 79 | ТССЦ-103-2608  Приказ Администрации ПО от  20.10.15 №28 | Трубы дренажные полиэтиленовые (ПНД) гофрированные с геотекстилем диаметром: 160 мм  1м] | 198 | 105,89 |  | 20986 |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 80 | ТЕР27-04-001-04  Приказ Администрации ЛО от  20.1015 №28 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня (применит, на засыпку щебнем трубы) (100 м3 материала основания (в плотном теле))  (МДС35-1Ул. 4.7. при ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве 03П=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; Т3=1.15; ТЗМ=1,25)  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:  ТЕР27-04-001-04 ПОДСТИЛАЮЩИЕ. ВЫРАВНИВАЮЩИЕ СЛОИ ОСНОВАНИЯ И ПОКРЫТИЯ (12.2017) 03П=9,39, ЭЫ=7,38; ЗПМ=9,39; МАТ=3,77  HP (3538 руб): 121%-142%‘0.85 от ФОТ  Г.П И0Л1 пчб I Л«й=Я.‘ИЙ’УП ЯЯЮ Я) лт ЛОТ | 0,294  29,4/100 | 37881,55 4004,41 | 33820,14 5940,82 | 11137 | 1177 | 9943 1747 | 27,8185 | 8,18 |
| 81 | ТССЦ-408-0007  Приказ Администрации ЛО от  20.10.15 №28 | Щебень из природного камня для строительных работ марка: 1200, фракция 20-40 мм  (м3) | 37 | 706,43 |  | 26138 |  |  |  |  |
| 82 | ТЕРМ -02-061-01  Приказ Администрации ПО от 20.10.15 №28 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1 (100 м3 грунта)  (МДСЗб-iV п. 4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве 03П=1,15;ЭМ=1,25к расх.; ЗПМ=1,25; 73=1.15; ТЗМ=1,25)  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:  ТЕР01-02-О61-01 ДРУГИЕ ВИДЫ ЗЕМЛЯНЫХ РАБОТ, ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ.  СОПУТСТВУЮЩИЕ И УКРЕПИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ (12.2017) 0371'9.39; ЗПМ=9,39  HP (8681 руб ): 6196~8СЖ"(О 9’О 85) от ФОТ  СП Л.ЭД5 пиб 1' 31%=4S\*T0 85V 8I пт ФОТ | 0,806 80,6/100 | 13589,59  13589,59 |  | 10953 | 10953 |  | 101,775 | 82,03 |
| 83 | ТЕР16-07-004-02  Проказ Администрации ЛО от 20.10.15 №28 | Врезка в действующие внутренние оети трубопроводов канализации диаметром: 100 мм  (1 врезка)  (МДСЗб-IV л. 4.7. При ремонте и реконструкц ии зданий и сооружены) работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; 73=1,15; ТЗМ=1,25)  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:  ТЕР16-07-004-02 МОНТАЖ САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ АРМАТУРЫ И ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ СИСТЕМ (12.2017) ОЗП=9,Э9; ЭМ=5,63; ЭПМ=9,39; МАТ=8.85  HP (1530руб.): 9896=128%f0.9V.85) от ФОТ  ОП 1ЯТ4 I- МТ) Й1 /уп «ППТ | 1 | 2823,17 1561,03 | 8,45 | 2823 | 1561 | 8 | 10,281 | 10,28 |
| Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах | | | | | | 165208 | 31436 | 67694  11865 |  | 211,01 |
| Накладные расходы | | | | | | 42398 |  |  |  |  |
| Сметная прибыль | | | | | | 22913 |  |  |  |  |
| Итого по разделу 6 Воодоотведение | | | | | | 230519 |  |  |  | 211,01 |
| ИТОГИ ПО СМЕТЕ: | | | | | | | | | | |
| Итого прямые затраты по смете в текущих ценах | | | | | | 3922805 | 470026 | 434958  80990 |  | 3098,32 |
| Накладные расходы | | | | | | 501784 |  |  |  |  |
| Сметная прибыль | | | | | | 293266 |  |  |  |  |
| Итоги по смете: | | | | | |  |  |  |  |  |
| Итого Строительные работы | | | | | | 4282653 |  |  |  | 2550,02 |
| Итого Монтажные работы | | | | | | 435202 |  |  |  | 548,3 |
| Итого | | | | | | 4717855 |  |  |  | 3098,32 |
| В том числе: | | | | | |  |  |  |  |  |
| Материалы | | | | | | 3017821 |  |  |  |  |
| Машины и механизмы | | | | | | 434958 |  |  |  |  |
| ФОТ | | | | | | 551016 |  |  |  |  |
| Накладные расходы | | | | | | 501784 |  |  |  |  |
| Сметная прибыль | | | | | | 293266 |  |  |  |  |
| НДС 18% от 4717855 | | | | | | 849214 |  |  |  |  |



ДИЗАЙН -ПРОЕКТ

БЛАГОУСТРОЙСТВА  
ОБЩЕСТВЕННОЙ ТЕРРИТОРИИ



г.п. Янино-1,

ул. Военный городок, д. 65

Заневка  
2018г.

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Е'к-л! Kg