ПАМЯТКА НАСЕЛЕНИЮ

**Правила пожарной безопасности в гаражах**

**и гаражных кооперативах**



Крупный пожар произошёл в марте во Всеволожском районе. На Берёзовой улице, 11 в посёлке Сертолово-2 загорелся гаражный кооператив. Незамедлительно к месту вызова были направлены пожарно-спасательные подразделения. Общая площадь пожара составила 750 квадратных метров.

Гаражный кооператив спасали 25 пожарных и пять единиц спецтехники. Сейчас на месте продолжаются работы по проливке и разбору завалов. Погибших и пострадавших нет.

По определению СП 113.13330.2016 о требованиях ко всем видам/типам стоянок автомобилей, гаражами/парками/депо являются капитальные строительные объекты - здания, сооружения, их части, изолированные помещения, что используются для стоянки/хранения; текущего ремонта, технического сервиса грузовых, легковых автомашин, автобусов, а также городского электрического транспорта.

Строительными нормами, противопожарными правилами, несмотря на различия в количестве транспортных средств, по занимаемым площадям, предъявляются общие требования к размещению гаражей на территориях промышленных предприятий, в черте населенных пунктов; оснащению их системами защиты от огня, обеспечению режима безопасности.

Руководитель организации, имеющей на балансе гаражи, должен назначить ответственное лицо, которое будет выполнять следующие действия:

* Разрабатывать и согласовывать планы эвакуации для каждого гаражного бокса.
* Разрабатывать документацию.
* Обучать других работников мерам безопасности.

Для строительства индивидуальных и кооперативных гаражей необходимо в первую очередь использовать негорючие материалы и конструкции с повышенным пределом огнестойкости. К ним относятся железобетонные панельные стены и перекрытия, кирпич, листовая сталь, шлакоблоки и другие материалы.

Основные причины пожаров в гаражных кооперативах:

* Человеческий фактор или собственная халатность,
* Умышленные деяния третьих лиц,
* Природные явления.

Общие рекомендации для всех типов гаражей:

* Промышленные гаражи обязательно оборудуются планом эвакуации, руководитель назначает ответственного за пожарную безопасность. Водители под роспись проходят инструктаж о правилах соблюдения пожарной безопасности, о наличии средств пожаротушения и порядке эвакуации техники;
* Противопожарные разрывы (расстояния) между гаражными боксами запрещено захламлять и загромождать техникой;
* Не допускается хранить тару с ЛВЖ в гаражном пространстве. При проведении работ с горючими жидкостями (при замене масла) вся используемая ветошь утилизируется, в обязательном порядке проводится влажная уборка помещения;
* Помещения служебного персонала внутри гаража отгораживаются противопожарными стенами 1-го типа;
* Гаражи должны быть оборудованы системой автоматического пожаротушения и ручными средствами тушения (огнетушитель, пожарные краны

**Отдел надзорной деятельности и профилактической работы Всеволожского района УНД и ПР Главного управления МЧС России по Ленинградской области напоминает:**

**при возникновении любой чрезвычайной ситуации или происшествия необходимо срочно звонить в службу спасения**

**по телефонам "01" или "101".**

**Владельцам мобильных телефонов следует набрать номер**

**"101", "112" или 8 (813-70) 40-829**