ПАМЯТКА НАСЕЛЕНИЮ



**ВНИМАНИЮ САДОВОДОВ!**

 Источником подавляющего числа пожаров на территориях садоводческих объединений служит человеческая беспечность, а точнее - неосторожное обращение с огнём, неосторожность при курении, неисправность электрооборудования, нарушение требований пожарной безопасности.

 **В целях обеспечения пожарной безопасности садоводческих товариществ** в весенне-летний пожароопасный период ОГПС Всеволожского района рекомендует принять все **НЕОБХОДИМЫЕ МЕРЫ**: - территория вокруг места использования открытого огня должна быть очищена в радиусе 10 метров от сухостойных деревьев, сухой травы и других горючих материалов;

- сжигать ветки можно в яме, глубина которой 30 см, а диаметр не более одного метра, расстояние от огня до ближайшего строения не менее 50 метров, от хвойного леса и молодняка его должно отделять 100-метровое расстояние и 30 метров - от лиственного леса;

- при использовании открытого огня в металлической бочке расстояния могут быть сокращены вдвое, в таком случае у бочки должна быть крышка, оставлять без присмотра огонь нельзя (приложение № 4 к Постановлению Правительства РФ 1479); - располагать мангалы на расстоянии не менее 5 метров от зданий и построек;

- иметь в постоянной готовности средства пожаротушения (огнетушитель, бочки с водой, вёдра), а также инвентарь для тушения пожара; - проезды и подъезды к садовым участкам, дачам и пожарным водоисточникам должны быть всегда свободные; - иметь наружное освещение в темное время суток для быстрого нахождения водоисточников, пожарных гидрантов, предусмотренных для целей пожаротушения. Места размещения средств пожарной безопасности должны быть обозначены знаками пожарной безопасности (указатели водоисточников, пожарных щитов), в том числе знаком пожарной безопасности «Не загромождать»; - противопожарные разрывы между строениями не разрешается использовать для складирования горючих материалов; - противопожарные водоемы должны иметь [**подъезды**](http://vodoem-m.ru/?p=726) с площадками (пирсами) с твердым покрытием и размерами не менее 12×12 м, для свободного подъезда и установки пожарных автомобилей: - информационные стенды должны иметь информацию по соблюдению основных требований пожарной безопасности для садоводческих товариществ, с номером телефона вызова пожарной охраны; - осуществлять монтаж и эксплуатацию электрических сетей, электроустановок и электротехнических изделий, а также контроль за их техническим состоянием в соответствии с требованиями нормативных документов по электроэнергетике

**ЗАПРЕЩАЕТСЯ:**

 - сжигать мусор и сухую траву на садовых участках и на территориях, прилегающих к садоводческим товариществам. Горючие отходы и мусор следует собирать на специально выделенных площадках в контейнеры или ящики.

- разводить костры, использовать открытый огонь для приготовления пищи вне специально отведенных и оборудованных для этого мест.

- использовать и эксплуатировать электропровода и кабели с поврежденной или потерявшей защитные свойства изоляцией;
- применять нестандартные (самодельные) электронагревательные приборы, использовать некалиброванные плавкие вставки или другие самодельные аппараты защиты от перегрузки и короткого замыкания.

**ОГПС Всеволожского района напоминает:**

**в случае пожара немедленно сообщите в пожарную охрану**

**по телефону - «01», с мобильного - «101» или «112»**