ПАМЯТКА НАСЕЛЕНИЮ ПО ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

**ВНИМАНИЕ: НАЧИНАЕТСЯ**

**ОТОПИТЕЛЬНЫЙ СЕЗОН**

 С наступлением холодов и началом отопительного сезона, как правило, возрастает количество пожаров из-за неисправности или нарушения правил эксплуатации электронагревательных приборов и печного отопления.
Чтобы избежать нежелательных последствий, следует твердо придерживаться правил пожарной безопасности. На некоторые из них следует заострить особое внимание.

1. Перед началом эксплуатации печи и другие отопительные приборы должны быть проверены и отремонтированы.

2. Печи должны иметь установленные нормами противопожарные разделки (отступки) от горючих конструкций, а также без прогаров и повреждений предтопочный лист размером не менее 0,5 х 0,7 метров.
3. В течение одного раза в три месяца, а также перед началом отопительного сезона необходимо очищать дымоходы и печи от сажи.

4. Дымоходы должны быть выполнены из красного кирпича, оборудованы искрогасителями.

5. На чердаках все домовые трубы и стены, в которых проходят домовые каналы, должны быть побелены.

6. Установка металлических печей, не отвечающих требованиям пожарной безопасности стандартов и технических условий, не допускается. При установке временных металлических и других печей заводского изготовления, в частности, в жилых домах, должны выполняться указания (инструкции) предприятий изготовителей этих видов продукции, а также требования норм проектирования, предъявляемые к системам отопления.

**При эксплуатации печного отопления запрещается:**

1. Оставлять без присмотра топящиеся печи, а также поручать надзор за ними малолетним детям;
2. Располагать топливо, другие горючие вещества и материалы на предтопочном листе;
3. Топить углем, коксом и газом печи, не предназначенные для этих видов топлива;
4. За 3 часа до сна топка печи должна быть прекращена;
5. Не сушите на печи вещи и сырые дрова. И следите за тем, чтобы мебель, занавески находились не менее чем в полуметре от топящейся печи;
6. Ни в коем случае нельзя растапливать печь дровами, по длине не вмещающимися в топку. По поленьям огонь может выйти наружу и перекинуться на ближайшие предметы, пол и стены.

**Не следует забывать правила эксплуатации,**

**предъявляемые к электроустановкам**

**Запрещается:**

1. Использовать электроаппараты и приборы в условиях, не соответствующих рекомендациям (инструкциям) предприятий-изготовителей, или имеющие неисправности, которые могут привести к пожару, а также эксплуатировать провода и кабели с поврежденной или потерявшей защитные свойства изоляцией;
2. Пользоваться поврежденными розетками, другими электроустановочными изделиями;
3. Обертывать электролампы и светильники бумагой, тканью и другими горючими материалами, а также эксплуатировать их со снятыми колпаками (рассеивателями);
4. Пользоваться электроутюгами, электроплитками, электрочайниками и другими электронагревательными приборами без подставок из негорючих материалов;
5. Применять нестандартные (самодельные) электронагревательные приборы, использовать некалиброванные плавкие вставки или другие самодельные аппараты защиты от перегрузки и короткого замыкания;
6. Оставлять без присмотра включенные в сеть электронагревательные приборы, телевизоры и т.д.
7. Не допускайте одновременного включения в электросеть нескольких мощных потребителей электроэнергии (электроплита, электрокамин, чайник и др.), вызывающих перегрузку электросети.

**Отдел надзорной деятельности и профилактической работы Всеволожского района**

**УНД и ПР Главного управления**

**МЧС России по Ленинградской области напоминает:**

**при возникновении любой чрезвычайной ситуации или происшествия необходимо срочно звонить в службу спасения по телефонам**

**"01" или "101".**

**Владельцам мобильных телефонов следует набрать номер**

**"101", "112", или 8 (813-70) 40-829**